**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: ***“***Máy giặt công nghiệp***”*** với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.

Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Ngô Văn Nghĩa.

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.

- Số điện thoại: 0935606925.

- Địa chỉ email: ngovannghia92@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy

Số 02 Quang Trung, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hoặc qua email: ngovannghia92@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 21 tháng 6 năm 2024 đến trước 11h00 ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2024

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục các thiết bị gồm có:

| **STT** | **Tên mặt hàng** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy giặt công nghiệp  (Máy giặt, vắt các loại) | I. Yêu cầu chung  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100%.  - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.  - Nguồn điện sử dụng: 3 pha; 380 V ± 10%; 50-60Hz.  - Môi trường làm việc:  + Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C.  + Độ ẩm tối đa: ≥ 75%.  II. Yêu cầu cấu hình  Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: - Máy giặt công nghiệp: 01 cái.  - Aptomat 3 pha; ≥ 50A: 01 cái.  - Đường cấp nước: 03 bộ.  - Ống xả: 01 cái.  III. Yêu cầu kỹ thuật  - Điều khiển bằng hệ thống vi xử lý, có ngôn ngữ tiếng Việt .  - Loại máy có cửa mở phía trước.  - Khung và vỏ máy chế tạo bằng thép không gỉ.  - Lồng giặt chế tạo bằng thép không gỉ.  - Màn hình màu, loại cảm ứng: ≥ 5 inches.  - Hiển thị:  + Các thông số đã cài đặt.  + Mức nước.  + Mức nhiệt độ.  + Tốc độ vắt.  + Các lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng.  - Có ≥ 25 chương trình giặt, vắt tự động.  - Công suất giặt: ≥ 28 kg/mẻ.  - Thể tích lồng giặt: ≥ 250 lít.  - Đường kính lồng giặt: ≥ 750 mm.  - Chiều sâu lồng giặt: ≥ 500 mm.  - Đường kính cửa: ≥ 450 mm.  - Tốc độ giặt: ≥ 40 vòng/phút.  - Tốc độ vắt: ≥ 600 vòng/phút.  - Lực vắt ly tâm: ≥ 200 G.  - Độ ồn: ≤ 70 dB.  - Công suất động cơ: ≥ 3 kW.  - Công suất gia nhiệt: ≥ 16 kW.  - Tổng công suất điện: ≤ 20 kW.  - Có cổng kết nối để nhập chương trình cần cài đặt.  - Có nút dừng khẩn cấp trong trường hợp cần thiết.  IV. Các yêu cầu khác  - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng.  - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng.  - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm.  - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo.  - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết.  - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm.  - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual).  - Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa.  - Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu.  - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.  - Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định.  - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam.  - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.  - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành.  - Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế. | Máy | 01 |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày sau khi hợp đồng được ký kết.

5. Các thông tin khác (nếu có).